|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **İŞ AYAKKABISI**  **KIŞLIK** | 1. İş Ayakkabısı TS EN ISU 20345 : 2012 emniyet ayak giyecekleri standartlarına uygun olmalıdır.  2. Güvenlik kategorisi **S2 SRC** kategorisine uygun olmalıdır. A+SB+E+WRU+SRC özellikleri taşımalıdır.  A: Antistatik  SB: Temel Emniyet  E: Topuk Bölgesinin Enerji Absorbsiyonu  WRU: Suya dayanıklı saya  SRC: Kaymalara karşı dirençli, Kaymaz taban  3. 200 J burun korumalı emniyet ayakkabıları sınıfına haiz olmalıdır.  4. Taban kaymama özelliğine haiz SRC standardını taşımalıdır.  5. İş ayakkabısı, bağcıksız tek cırtlı olmalıdır.  6. Yüksek nefes alabilir özellikli deriye sahip saya, ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Saya hava alabilen, astarı 3D hava geçirgen file astar olmalı, ayakların havalandırılmasına imkân vermelidir. Ter emme ve emilen teri geri bırakma özelliğine sahip olmalıdır.  7. Ayakkabı, içinde bakteri üremesine ve koku yapmasına engel olacak şekilde anti bakteriyel olmalıdır. Aşınmaya ve yağa dayanıklı tabana sahip olmalıdır. |  |