|  |
| --- |
| * **Tüm malzemelerden istenen farklı numuneler görüldükten sonra arasında idarece seçilen uygun malzemeler yükleniciden talep edilecektir.**
* **Teklif verilmeden önce yetkililerden konuyla ilgili bilgi alınabilir.**
* **Şartnamede belirtilen Pantolon ve Montlarda beden ölçüleri yüklenici tarafından çalışana uygun olarak alınacaktır.**
* **Yüklenici, malzemeleri 20 takvim günü içerisinde teslim etmek zorundadır.**
* **İdareye teslim edilecek malzemeler beden ölçülerine, ayakkabı numaralarına göre sınıflandırılıp paketlenecek ve tek seferde gönderilecektir.**
* **İdarece yapılacak ayakkabı numarası listeleri yükleniciye ayrıca belirtilecektir.**
* **Pantolon ve Montlarda renk tercihi idarece belirlenecektir.**
* **Pantolon ve Montlarda kumaş özelliklerini belirten etiket bulunmalıdır.**
 |
| **S.N** | **KKDAdı** | **Cinsi ve özellikleri** | **Adet** |
| **1** | **PANTOLON** | 1. Pantolon parçalarında gece çalışmasına uygun Yüksek görülebilirlik uyarısı olan **5 cm genişliğinde reflektif (yansıtıcı) bantlar** olacaktır.
2. **Pantolon %100 Pamuk gabardin örgülü Kumaş** olacaktır.
3. Pantolon beli iki yandan lastikli ve 2 cm genişliğinde kemer köprüleri olmalıdır.

**4**. Pantolonun iki adet el cepleri ve iki adet arka cebi , iki adet yanlarda kargo cebi (cırtlı ya da fermuarlı) olmalıdır.**5.** Pantolonda kullanılacak iplik, fermuarlar vb. sağlam ve kumaş rengine uygun olacaktır. | **6** |
| **2** | **İŞ AYAKKABISI****KIŞLIK** | 1. İş Ayakkabısı **TS EN ISU 20345:2012**emniyet ayak giyecekleri standartlarına uygun olmalıdır.
2. Güvenlik kategorisi **S2 SRC kategorisine** uygun olmalıdır.**A+SB+E+WRU+SRC** özellikleri taşımalıdır.

**A:** Antistatik**SB:** Temel Emniyet**E:** Topuk Bölgesinin Enerji Absorbsiyonu**WRU:** Suya dayanıklı saya**SRC:**Kaymalara karşı dirençli, Kaymaz taban1. **200 J burun korumalı** (çelik burun koruyucu) emniyet ayakkabıları sınıfına haiz olmalıdır.
2. Taban kaymama özelliğine haiz **SRC** standardını taşımalıdır.
3. İş ayakkabısı, **yarım bot, bağcıksız tek cırtlı yada bağcıklı** olmalıdır.
 | **5** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **İŞ ELBİSESİ****(SWEAT SHİRT)** | 1. İş Elbisesi **Sweat Shirt** olmak üzere **tek parça** olacaktır.
2. SweatShirt parçalarında gece çalışmasına uygun Yüksek görülebilirlik uyarısı olan uygun **reflektif (yansıtıcı) bantlar** olacaktır.
3. Sweat Shirt polo yaka, uzun kollu ve bilek kısmı büzgülü , önden en az 2 pat düğmeli olacaktır.
4. Sweat Shit’ün ana kumaşı ve aksesuarları dâhil **%100 Pamuk,** Ana **kumaş gramajı 400 gr/m2’nin** altında olmayacak.
5. Sweat Shit’ün dikiminde kullanılacak olan malzemeler kalite ve standartlara uygun malzemeden seçilecektir.
6. Dikimde kullanılan iplik sağlam, kaliteli ve kumaş rengine uygun olacaktır.
7. Sweat Shirt’te kullanılacak düğmeler sağlam ve kumaş rengine uygun düğme olacak.
8. Sweat Shirt’ün sol göğüs üzerine ve arka kısmında

**ERZİNCAN BELESİYESİ****BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**Baskısı yukarıdaki gibi iki satır halinde yazılacaktır. | **6** |
| **4** | **İŞ AYAKKABISI****(ELEKTRİKÇİ, YALITKAN)** | 1. Yalıtkan Elektrikçi İş Ayakkabısı **TS EN ISU 20345 : 2012**emniyet ayak giyecekleri standartlarına uygun olmalıdır.
2. Yalıtkan Elektrikçi İş Ayakkabısı **TS EN 50321-1: 2018** standardına ve **en az 18.000 Volt elektrik gerilimine dayanıklı** tabana sahip olmalıdır.
3. Güvenlik kategorisi **S2 SRC kategorisine** uygun olmalıdır.**A+SB+E+WRU+SRC** özellikleri taşımalıdır.

**A:**Antistatik**SB:** Temel Emniyet**E:** Topuk Bölgesinin Enerji Absorbsiyonu**WRU:** Suya dayanıklı saya**SRC:**Kaymalara karşı dirençli, Kaymaz taban1. Darbelere karşı **kompozit burunlu**, delinmelere karşı (en az 1100 N’ye kadar dayanıklı) **kompozit tabana** sahip burun koruyucu dâhil olmak üzere **kesinlikle metal parça olmamalıdır.**
2. İş ayakkabısı, **yarım bot, bağcıksız tek cırtlı veya bağcıklı** olmalıdır.
3. **200 J burun korumalı** (kompozit burun koruyucu) emniyet ayakkabıları sınıfına haiz olmalıdır.
 | **1** |
| **5** | **İŞ ELBİSESİ****MONT** | **1.**Mont ve parçalarında gece çalışmasına uygun (Yüksek görülebilirlik uyarısı olan **reflektif(yansıtıcı) bantlar** olacaktır.**2.** Mont **yüksek görünümlü %100 Polyester nefes alabilir** **mebran kaplı 300D Oxford kumaş.****3.**Mont iç kısmı **polar astar** olacaktır.**4.**Yüksek yaka üstü fermuarlı boyunlu gizli kapüşonolacaktır.**5.**Montta iki adet kapaklı cep olacaktır.**6.** Mont kol bilek kısmı içten lastikli olacaktır.**7.**İş elbisesine ait montun sol üst cebi ve arkasına**ERZİNCAN BELESİYESİ****BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**Baskısı yukarıdaki gibi iki satır halinde yazılacaktır. | **6** |
| **6** | **KIŞLIK** **İŞ YELEĞİ** | 1. Reflektif ikaz yeleğinin ön ve arka kısmında gece çalışmasına uygun Yüksek görülebilirlik uyarısı olan **reflektif (yansıtıcı) bantlar** olacaktır.

**2.** Yelek dış kumaş **%100 polyester, içi polarlı** olacaktır.**3.** Ön kısmı **fermuarlı** olmalıdır.**4.** Yelek kolsuz, her iki ön tarafında altta ve üstte 2 adet  **cep**bulunmalıdır.1. Dikimde kullanılan iplikler sağlam, kaliteli ve kumaş rengine

uygun olacaktır. | **6** |