|  |
| --- |
| * **Tüm malzemelerden istenen farklı numuneler görüldükten sonra arasında idarece seçilen uygun malzemeler yükleniciden talep edilecektir.**
* **Teklif verilmeden önce yetkililerden konuyla ilgili bilgi alınabilir.**
* **Şartnamede belirtilen Pantolon ve Montlarda beden ölçüleri yüklenici tarafından çalışan uygun olarak alınacaktır.**
* **Yüklenici, malzemeleri 30 takvim günü içerisinde teslim etmek zorundadır.**
* **İdareye teslim edilecek malzemeler beden ölçülerine, ayakkabı numaralarına göre sınıflandırılıp paketlenecek ve tek seferde gönderilecektir.**
* **İdarece yapılacak ayakkabı numarası listeleri yükleniciye ayrıca belirtilecektir.**
* **Pantolon ve Montlarda renk tercihi idarece belirlenecektir.**
* **Pantolon ve Montlarda kumaş özelliklerini belirten etiket bulunmalıdır.**
 |
| **S.N** | **KKD Adı** | **Cinsi ve özellikleri** | **Adet** |
| **1** | **PANTOLON** | 1. Pantolon parçalarında gece çalışmasına uygun Yüksek görülebilirlik uyarısı olan **5 cm genişliğindereflektif (yansıtıcı) bantlar** olacaktır.
2. **Pantolon softshell (su ve rüzgar geçirmez)Kumaş** olacaktır.
3. Pantolon iç kısmı **polar** olacaktır.

**4**. Pantolonun iki adet kot cebi en az bir adet arka cebi, en az biradet kargo cebi olmalıdır. Arka ve kargo cepleri cırtlı olmalıdır.**5.** Pantolonda kullanılacak iplik, fermuarlar vb. sağlam ve kumaşrengine uygun olacaktır. | **54** |
| **2** | **İŞ AYAKKABISI****KIŞLIK** | 1. İş Ayakkabısı **TS EN ISU 20345 : 2012**emniyet ayak giyecekleri standartlarına uygun olmalıdır.
2. Güvenlik kategorisi **S2 SRC kategorisine** uygun olmalıdır. **A+SB+E+WRU+SRC** özellikleri taşımalıdır.

**A:** Antistatik**SB:** Temel Emniyet**E:** Topuk Bölgesinin Enerji Absorbsiyonu**WRU:** Suya dayanıklı saya**SRC:**Kaymalara karşı dirençli, Kaymaz taban1. **200 J çelik burun korumalı** emniyet ayakkabıları sınıfına haiz olmalıdır.
2. Taban kaymama özelliğine haiz **SRC** standardını taşımalıdır.
3. İş ayakkabısı, **bağcıksız tek cırtlı** olmalıdır.
4. Yüksek nefes alabilir özellikli deriye sahip saya, ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Saya hava alabilen, astarı olmalı, ayakların havalandırılmasına imkân vermelidir.Ter emme ve emilen teri geri bırakma özelliğine sahip olmalıdır.
5. Ayakkabı, içinde bakteri üremesine ve koku yapmasına engel olacak şekilde anti bakteriyel olmalıdır.
6. Aşınmaya ve yağa dayanıklı tabana sahip olmalıdır.
 | **70** |
| **3** | **PANTOLON** | 1. Pantolon parçalarında gece çalışmasına uygun Yüksek görülebilirlik uyarısı olan **5 cm genişliğindereflektif (yansıtıcı) bantlar** olacaktır.
2. **Pantolon kışlık**, **7/7 Harman Gabardin** örgülü olacak. **Kumaş gramajı440 gr/m2**’nin altında olmayacak.
3. **Dikimde kullanılacak diğer malzemeler:** İş elbiselerinin dikiminde kullanılacak olan malzemeler kalite ve standartlara uygun malzemeden seçilecek,
4. Dikimde kullanılan iplik sağlam, kaliteli ve kumaş rengine uygun olacaktır.
5. Pantolonda kullanılacak fermuarlar standartlara ve kumaş rengine uygun olacaktır.
6. İş elbiselerinde kullanılacak düğmeler sağlam ve kumaş rengine uygun düğme olacak.

**4.** Pantolonun iki adet kot cebi en az bir adet arka cebi, en az biradet kargo cebi olmalıdır. Arka ve kargo cepleri cırtlı olmalıdır. | **16** |
| **4** | **İŞ ELBİSESİ****MONT** | **1.** Mont ve parçalarında gece çalışmasına uygun (Yüksekgörülebilirlik uyarısı olan **reflektif (yansıtıcı) bantlar** olacaktır.**2.** Mont **softshell (su ve rüzgar geçirmez)Kumaş** olacaktır.**3.** Mont iç kısmı **polar astar** olacaktır.**4.** Montta 3 komma cepli üst sol cep kalemlikli olmalıdır.**5.** Montun kolları lastik ribanalı olmalıdır.**6.** İş elbisesine ait montun arkasına**ERZİNCAN BELEDİYESİ****DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**baskısı yukarıdaki gibi iki satır halinde yazılacaktır. | **20** |
| **5** | **İŞ ELBİSESİ****MONT** | **1.** Mont ve parçalarında gece çalışmasına uygun (Yüksekgörülebilirlik uyarısı olan **reflektif (yansıtıcı) bantlar** olacaktır.**2.** Mont **kışlık**, **7/7 Harman Gabardin** örgülü olacak. **Kumaş****gramajı440 gr/m2**’nin altında olmayacak.**3.** Mont iç kısmı **kapitoneli** olacaktır.**4.**Montun kolları lastik ribanalı olmalıdır.**5.** Montta alt cepler fleto, üst cepler komma cepli üst sol cepkalemlikli olmalıdır.**6.** İş elbisesine ait montun arkasına**ERZİNCAN BELEDİYESİ****DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**baskısı yukarıdaki gibi iki satır halinde yazılacaktır. | **16** |
| **6** | **İŞ ELBİSESİ****KIŞLIK POLAR** | **1.** Kışlık polar 280 gr. Olmalıdır.**2.** Montta iki adet yan fermuarlı cep olacaktır.**3.** Mont kol bilek kısmı ribanalı olmalıdır. | **34** |