**İŞ GÜNENLİK EKİPMANI ALIM ŞARTNAMESİ**

**İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI - ( 180 Adet )**

EN ISO 20347 standartlarına uygun olmalıdır. O1 koruma kategorisinde olmalıdır. .Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan AİRFİLE iç astar özelliklerinde olmalıdır. Aşınmaya kaymaya karşı dayanıklı ANTİSTATİK taban olmalıdır.

**İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI - ( 6 Adet )**

Ayakkabı, burun korumalı ve çelik ara tabanlı , TS EN ISO 20345 standartlarına uygun olmalıdır. S1-P koruma kategorisinde olmalıdır. Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan AİRFİLE iç astar özelliklerinde olmalıdır. Aşınmaya kaymaya karşı dayanıklı ANTİSTATİK taban olmalıdır.

**İŞ GÜNENLİK EKİPMANI ALIM ŞARTNAMESİ**

**İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI - ( 24- Adet )**

EN ISO 20347 standartlarına uygun olmalıdır. O1 koruma kategorisinde olmalıdır. .Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan AİRFİLE iç astar özelliklerinde olmalıdır. Aşınmaya kaymaya karşı dayanıklı ANTİSTATİK taban olmalıdır.